ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к продукции

Поставляемое оборудование должно быть новым, оригинальным, не бывшим в употреблении, не восстановленным. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента поставки. Все компоненты, включая процессоры, память, накопители и контроллеры, должны быть совместимы и предварительно протестированы на совместимость и производительность в рамках единой системы.

2. Количественные и качественные характеристики

2.1. Базовые требования к серверной платформе:

Модель (артикул): Сервер в конфигурации с шасси, поддерживающим 12 отсека 2.5" для накопителей NVMe U.2/U.3.

Форм-фактор: 2U для установки в стойку.

Кол-во процессорных сокетов: 1.

2.2. Требования к процессорам (CPU):

Количество: 1 шт.

Модель/семейство: 256t x AMD EPYC 9755 2.7 GHz 128c-Core Processor Объём кэша L3: 512MB Техпроцесс: 4 нм, архитектура процессора: Zen-5 (Turin).

Минимальная базовая тактовая частота: 2.7 ГГц.

Максимальная частота работы процессора (Turboboost): 4.1 GHz

Для обеспечения полной производительности всех 12 накопителей NVMe и сетевых адаптеров, процессор и системная платформа в целом должны обеспечивать достаточно линий PCIe 5.0.

2.3. Требования к оперативной памяти (RAM):

Тип памяти: DDR5 с коррекцией ошибок (ECC) RDIMM 6000Mhz.

Минимальный объем оперативной памяти: 2048 ГБ.

Конфигурация: Модули памяти должны быть установлены в оптимальной конфигурации для обеспечения полной пропускной способности всех линий PCIe 5.0 от NVMe-накопителей. Платформа должна поддерживать установку не менее 16 модулей DDR5 ECC REG 6000Mhz для последующего масштабирования.

Поддерживаемая частота: Не менее 6000 МТ/с.

Одобренные модули оперативной памяти - Samsung/Micron/Hynix, DDR5, 64GB, RDIMM, ECC

2.4 Требования к системе хранения данных:

Конфигурация шасси: Обязательна поставка в конфигурации с 12 отсеками 2.5" под горячую замену, поддерживающими интерфейс NVMe через PCIe 5.0 x4 и 2 отсеками 2.5"/М.2 под горячую замену, поддерживающими SATA.

Дополнительно (для ОС): Поддержка установки 2x M.2 NVMe накопителей в dedicated-слотах на материнской плате под операционную систему отдельно от основного хранилища данных.

2.5. Требования к сетевым интерфейсам (NIC):

Слоты расширения сети: Наличие не менее 1 слотов OCP 3.0 SFF для установки специализированных сетевых адаптеров.

Дополнительные сетевые адаптеры (обязательная поставка): Один сетевой адаптер OCP 3.0 с 2 портами 25 Гбит/с Ethernet Intel 810 или Mellanox CX-6.

Встроенные порты управления: порт 1 Гбит/с Ethernet (RJ-45) для модуля управления iBMC.

2.6. Требования к интерфейсам расширения (PCIe):

Количество слотов PCIe: Конфигурация с 12 дисками NVMe использует большую часть линий PCIe. Тем не менее, не менее слотов PCIe 5.0 должны оставаться свободными для будущего расширения (например, установки дополнительных сетевых карт или FPGA/GPU для специфических задач).

Шинная архитектура: Поставщик должен предоставить схему распределения линий PCIe 5.0 между процессором контроллером RAID и слотами расширения, подтверждающую отсутствие узких мест (bottlenecks).

2.7. Требования к системе управления:

Внеполосный (out-of-band) модуль управления: Наличие выделенного чипа iBMC.

Интеллектуальные функции: Критически важна поддержка детального мониторинга состояния NVMe-накопителей (SMART, температура, износ, прогнозирование сбоев) через интерфейс iBMC и поддержка технологии горячей замены NVMe-накопителей.

Наличие безагентного КВМ (HTML5)

Желательна поддержка shared LAN (через NCSI OCPv3 разъем) с тегированием VLAN, настройка по умолчанию DHCP IPv4

Управление параметрами работы сервера (режим работы вентиляторов, потребление энергии, итд).

Наличие 2х видов логирования:

Все аппаратные события, включая ECC ошибки по памяти, ошибки PCIe, SATA (IPMI/Hardware Event Log)

Все сессии аутентификации и изменения системных параметров (Audit/Security Log)

Наличие функционала обновления прошивок сервера (BIOS, BMC, CPLD (опционально)) с сохранением и без сохранения настроек.

2.8. Требования к системе питания и охлаждения:

Блоки питания (PSU):

Количество: 2 шт. (резервирование 1+1) с возможностью горячей замены.

Номинальная мощность каждого: Минимум 1200 Вт с сертификацией 80 Plus Platinum/Titanium. Мощность должна быть достаточной для одновременной пиковой нагрузки от процессора, 12 NVMe-дисков и прочих компонентов.

Система охлаждения: не менее N+1 резервирование вентиляторов.

3. Упаковка и маркировка:

Оборудование должно быть упаковано так, чтобы предотвратить повреждение при транспортировке.

4. Требования к комплектации:

Рельсовый комплект - без инструментов с горизонтальной загрузкой

Оборудование - C19-C20 или С13-С14 кабели питания 1-2 m в зависимости от БП, 19 " комплект для монтажа в стойку, комплект винтов, все отсеки с корзинами.